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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS
Необходимо выполнить при монтаже двигателя:
1. Проверить и при наличии недостатков заменить элементы крепления двигателя;
2. Произвести очистку и промывку радиатора системы охлаждения. Проверить его герметичность;
3. Проверить и при наличии недостатков заменить пробку расширительного бачка (радиатора системы охлаждения);
4. Проверить и при наличии недостатков заменить шланги и зажимы системы охлаждения;
5. Проверить и при наличии недостатков заменить корпус воздушного фильтра, шланги и зажимы подачи воздуха в двигатель. Установить новые элементы воздушных фильтров.;
6. Произвести промывку топливного бака, залить свежее топливо;
7. Проверить трубопроводы подачи и обратного слива топлива, при наличии недостатков – заменить;
8. Проверить и при наличии недостатков заменить корпус предварительного топливного фильтра, установить оригинальный фильтрующий элемент (если применимо согласно комплектации изготовителя продукции в (на) которую установлен двигатель);
9. Проверить исправность аккумуляторных батарей, при наличии неисправностей, обслужить или заменить аккумуляторные батареи (в зависимости от характера недостатка);
10. Перед запуском двигателя залить и скорректировать уровень моторного масла и охлаждающей жидкости. Заменить масляный фильтр, (так как в нем остается обкаточное масло);
11. Запуск двигателя производить с фото и видео фиксацией;
12. Составить Акт выполненных работ.
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